HARDWARE op het arduino bordje

Microcontroller : Atmega328P

USB to serial chip

USB-B connector

Ethernet connector

5 naar 3.3V omzetting

Reset button

Externe klok voor microcontroller

Hardware op de ethernet shield W5100

Ethernet wiznet W5100 IC

Micro SD kaart connector